**２号建築物に係る検査を受ける場合の留意事項**

完了検査申請時に申請書としての提出は必要としませんが、書類検査として現地で直接検査ができない部分を確認するために、工事写真等の確認を行いますので、下記の工事写真の撮影・整理を行ってください。

|  |  |
| --- | --- |
| 区分 | 工事写真の内容 |
| ①材料 | □構造耐力主要な部分の材料のラベル、梱包等 |
| □鉄筋、コンクリート、柱、梁、筋交い、耐力面材、土台等木材、接合金物、接合具 |
| ②基礎 | 地業後 | □支持地盤の状況  |
| コンクリート打設前 | □配筋の状況（底盤、立上り、開口補強、配管用スリーブ等） |
| □アンカーボルト（ホールダウン用、土台用）の設置状況（埋め込み長さ、フック） |
| □型枠の施工状況（各部の寸法、立上り型枠補強） |
| コンクリート打設後 | □脱型時期の記録 |
| □ジャンカ、コールドジョイント等の有無 |
| ③木造の部分  | □防腐防蟻処理の範囲 |
| □柱、筋交い、耐力面材、火打材、桁行筋交い等構造部材の配置 |
| □接合金物の配置（柱頭、柱脚、筋交い端部、火打、土台） |
| □接合部に応じた接合部の種類、本数 |
| □耐力面材に用いられる接合具の種類、間隔 |
| ④屋根 | □瓦等、屋根ふき材の留付状況 |
| ⑤大臣認定品 | □耐力壁、準耐力壁等 |